**Правила приема заказа на изготовление деталей мебели из ЛДСП, ДВПО, ХДФ.**

ДАННЫЕ ПРАВИЛА ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ С 01 января 2019 ГОДА

|  |
| --- |
|  |

**Уважаемые покупатели,**

**просим Вас внимательно ознакомиться с данными правилами!**

1. ДЛИНА и ШИРИНА деталей указывается в мм без учета толщины кромки. В готовом виде вы получите детали увеличенные на толщину кромки по периметру.

2. Максимальная длина детали ЛДСП Ламарти - 2730 мм, ЛДСП Эггер - 2780 мм. Максимальная ширина ЛДСП Ламарти 1810 мм, ЛДСП Эггер 2010 мм

3. Минимальная длина детали ЛДСП - 50 мм если деталь без кромки, если с кромкой, то Заготовку выпиливают 100 мм, кромят и затем распиливают. Кромка будет только с 1 стороны

4. Сращивание - выбирается да/нет если деталь нужно срастить. Если деталь одной толщины, то услуга проставляется в одной строчке и количество детлей должно быть кратно 2.

Если детали разной толщины , то услуга проставляется в каждой строчке , где нужно срастить детали. Максимальная высота сращивания 32 мм. КРОМКА УКАЗЫВАЕТСЯ В КАЖДОЙ СРОЧКЕ СРОЩЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

5. Пропил под ДВПО и ХДФ - толщина пропила 4 мм. Отступ от края детали может быть 10,12,16,36,46 мм. Для этого надо выбрать по какой стороне вы хотите сделать пропил - по ДЛИНЕ или ШИРИНЕ и выбрать необходимы пропил.

6. Сверление под петли принимается только стандартное - 100 мм до центра сверления от верхнего и нижнего торца, с бокового торца 22,5 мм до центра сверления. Все остальные сверления распределяются равномерно. . В столбике вы должны указать кол-во сверлений под петли на одной детали в строчке. Но просверлены будет то количтсво , которе указано в столбце кол-во.

7. Кромка может быть нанесена на деталь 2-х видов по толщине. Это нужно указать в правильно выбранных столбцах. Например по ширине 0,4 - 0,8 мм и по длине 2,0 мм

**Тип детали - Прямолинейная -** *все четыре стороны детали прямые*

**Тип детали - Криволинейная -** *любой угол со скруглением по Радиусу кратному 50 мм -ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПРАВИТЬ ФАЙЛ С ЭСКИЗОМ И УКАЗАТЬ РАДИУС*

**Тип детали - Спил -** *один из углов спилен. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПРАВИТЬ ФАЙЛ С ЭСКИЗОМ И УКАЗАТЬ РАЗМЕРЫ ДЕТАЛИ И СПИЛ*

**Тип детали - Прямолинейная со сверлением на ЧПУ -** *все четыре стороны детали прямые и просверливаются на ЧПУ при наличии файлов в электронном виде из программ AvtoCad или Базис-Мебельщик*

**Тип детали - Криволинейная со сверлением на ЧПУ -** *Криволинейные детали любой формы (которую может вырезать ЧПУ) , просверливаются на ЧПУ при наличии файлов в электронном виде из программ AvtoCad или Базис-Мебельщик*

**Тип детали - Криволинейная на ЧПУ (услуга технолога) -** *Криволинейные детали любой формы (которую может вырезать ЧПУ - максимальный размер 2800\*1200 и минимальный размер 300\*120)ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПРАВИТЬ ЧЕРТЕЖ, НАРИСОВАННЫЙ ОТ РУКИ СО ВСЕМИ РАЗМЕРАМИ .Чертеж обрабатывается технологом в Базис Мебельщик и передается на ЧПУ.*

**Упаковка деталей осуществляется в Гофрокартон и Стрейч-пленку. Детали высотой более 1700 мм и шириной более 1000 мм упаковываются только по торцам в картон и стрейч-пленку.**

**Мелкие детали упаковываются в стрейч-пленку.**